
Hinweise  zur HobbyBox 5.1b  Installation (Leipzig, 17.03.2006)
--------------------------------------------------------------------

- Die Installation erfolgt über den Microsoft Installer (MSI)

- Starten Sie die Setup.exe

- Sollte nicht die benötigte MSI Installer Version 2.0 auf Ihrem
  PC vorhanden sein, so wird vor der Programminstallation erst ein
  Update des MSI durchgeführt.

- Wenn Sie unter Windows NT4 installieren wollen, so muss das
  Service Pack 6 installiert sein ( SP6 ) !

- HobbyBox 5.1b benötigt als absolutes unteres Minimum Win95, 
  32MB RAM , 16bit Farben , 800x600 Auflösung, 20MB Harddisk,
  Pentium III 500Mhz oder AMD K7 500Mhz
  Dabei ist aber im Oszilloskop ,Pegelmesser und RTA mit 
  Aussetzern zu rechnen.

- Standard sollte sein Win98 mit 128MB RAM oder WinXP mit 256MB RAM
  Pentium III oder 4  1GHz oder Athlon K7 1GHz



 Durchführung einer manuellen Installation  bei Problemen
---------------------------------------------------------------------

- Wenn es Probleme bei der Installation geben sollte so können Sie
  auch manuell installieren.

1) Kopieren Sie im Verzeichnis Program files das Unterverzeichnis
   HobbyBox51b  nach c:\Programme

2) Kopieren Sie die Dateien im System32 Verzeichnis in Ihr 
   c:\Windows\System32 Verzeichnis


3) Wenn Sie die Vollversion erworben haben, so Kopieren Sie die 
   Lizenzdate *.lic in das HobbyBox Verzeichnis.


fertig.



Was wurde gegenüber der Version 5.1a verändert 
-----------------------------------------------------------------


1) Die 24bit und 32bit Ansteuerung entsprechender 24bit Soundkarten
   wurde verbessert so dass jetzt auch die 24bit Ausgabe verfügbar,
   ist bzw. zuverlässiger erkannt wird. (Bsp. Audigy2 , Delta44,
   Audiophile 2496, EWX2496 usw. )

2) Anpassung zur SB X-Fi Soundkarte
  (erspart das manuelle Zuweisen der Mixerregler )


Was wurde gegenüber der Version 5.1 verändert 
-----------------------------------------------------------------

3) zur besseren Unterstützung der Audigy2 NX  USB Soundkarte
  (erspart das manuelle Zuweisen der Mixerregler )


4) zur besseren Unterstützung der Audigy2 ZS Platinum Soundkarte
   ( erspart manuelle Zuweisung der Mixerregler )
   Der AUX2 Front Eingang ist der zu verwendende Eingang.Die Line-IN
   Eingänge lassen sich aus HobbyBox nicht ansteuern.


5) Beseitigung des Problems der Verstellung der Samplerate nach
   einer Impedanzmessung oder Klirrgangmessung. Jetzt wird nach
   diesen 2 Messarten die Samplerate automatisch wieder auf die
   vor den Messungen eingestellte zurückgestellt.

6) Es sind Mikrofonparameterdateien für das ECM8000 und das MBN550 enthalten


7) Problem beim Mikro ASCII Import bei mehr als 704 Frequenzwerten beseitigt


8) Problem im Klirrdiagramm bei Splineanzeige und Meldung 
   "... Duplicate Annotation ID" beseitigt



Hinweise 
---------------------------------------------------

- Für Vollversionskunden der V.5.0,5.1 und V.5.1a ist kein 
  neuer Freischaltcode und somit auch keine erneute
  Freischaltung notwendig. (kostenlos)
  

- es sind keine erneuten Kalibrierungen notwendig



------------------  ENDE   --------------------------
  


